天津市纺织品服装产品快速筛查实施细则

（2025版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量1件（条、套）。

若快速筛查未通过，应填写抽样单，当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。做好防拆封措施后封存于受检单位。受检单位应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的样品。

2 检验依据

表1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **检验方法** |
| 1 | 产品标识 制造者的名称和地址 | GB/T 5296.4-2012 |
| 2 | 产品标识 产品名称 | GB/T 5296.4-2012 |
| 3 | 产品标识 产品号型或规格 | GB/T 5296.4-2012 |
| 4 | 产品标识 纤维成分及含量 | GB/T 5296.4-2012 |
| 5 | 产品标识 维护方法 | GB/T 5296.4-2012 |
| 6 | 产品标识 执行的产品标准 | GB/T 5296.4-2012 |
| 7 | 产品标识 安全类别 | GB/T 5296.4-2012 |
| 8 | 产品标识 使用和贮藏注意事项 | GB/T 5296.4-2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装

GB/T 29862—2013 纺织品纤维含量的标识

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经筛查，检验项目全部通过，判定为被抽查产品通过本次筛查；检验项目中任一项或一项以上未通过，判定为被抽查产品未通过本次筛查。

4 附则

本细则首次发布。